1. P 24
   1. I2C
   2. SPI
   3. MPU6050 가속도 자이로 센서
2. p 28
   1. Multiwii에 의해 구동되는 쿼드콥터
3. p 55
   1. BCM GPIO 핀 번호
   2. dpkg -I : 데비안 패키지 설치 프로그램으로 .deb 확장자가 붙은 패키지를 설치하거나 삭제할 때 사용한다.
   3. gpio -v
   4. gpio readall
4. p 64
   1. samba는 SMB 또는 CIFS로 알려져 있으며 리눅스와 윈도우 간에 파일 및 프린터를 공유할 수 있게 해주는 프로그램이다.
      1. 445번 포트를 사용한다.